附表：

玉溪市中医医院制剂室科研设备（通用电器）采购报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| 1 | **蠕动泵灌装机** | 1.电压：AC220 50Hz；2.功率：200w；3.最大流速：13L/min；4.适用容量：10g-8Kg；5.灌装误差：≤2；6.灌装高度：304；7.料斗容量：0-40cm可调；8.自动去皮、自动启停、自动降速、自动计数、自动复位、自动储存、自动学习、断电记忆、数显调速、松手检测。 | 台 | 1 |  |
| 2 | **高速超微粉碎机** | 1.电压：AC220 50Hz；2.功率：2000w；3.转速：25000r/min；4.产量：1g-5Kg/h；5.粉碎：200-500目；6.气流式筛粉、数显屏幕、加厚不锈钢、摇摆手柄。 | 台 | 1 |  |
| 3 | **高效多功能粉碎机** | 1.电压：AC220 50Hz；2.功率：2200w；3.转速：25000r/min；4.容量：500g；5.粉碎：30-300目；6.其他参数：270°摇摆粉碎、手摇粉碎、固定粉碎。 | 台 | 1 |  |
| 4 | **真空包装机** | 1.电压：AC220 50Hz；2.功率：980w；3.内仓尺寸：长380\*宽400\*深120mm；4.封条长度：360mm\*2条；5.热封宽度：8mm；6.抽空度：-0.1MPA；7.真空泵：2.0L铜芯泵\*2台；8.深度可定做、热封宽度可做10mm、电压可定做、干湿油粉通用。 | 台 | 1 |  |
| **合计** | 元 |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年5月23日11点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2022年 月 日